version of June 2, 2007, Frank Sergeant, frank@pygmy.utoh.org

Olimex LPC-P2378 Board Connectors EXT1

1

#RESET (24)

3

P4.31/#CS1 (134)

5

P4.29/MAT2.1/RXD3 (122)

7

P4.25/#WE (124)

9

P4.15/A15 (120)

11

P4.13/A13 (108)

13

P4.11/A11 (101)

15

P4.9/A9 (91)

17

P4.7/A7 (84)

19

P4.5/A5 (74)

21

P4.3/A3 (68)

23

P4.1/A1 (55)

25

P3.26/MAT0.1/PWM1.3 (38)

27

P3.24/CAP0.1/PWM1.1 (40)

29

P3.7/D7 (19)

31

P3.5/D5 (12)

33

P3.3/D3 (2)

35

P3.1/D1 (140)

37

VIN

39

3.3V

2

(26) ALARM

4

(130) P4.30/#CS0

6

(118) P4.28/MAT2.0/TXD3

8

(127) P4.24/#OE

10

(110) P4.14/A14

12

(104) P4.12/A12

14

(94) P4.10/A10

16

(88) P4.8/A8

18

(78) P4.6/A6

20

(72) P4.4/A4

22

(58) P4.2/A2

24

(52) P4.0/A0

26

(39) P3.25/MAT0.0/PWM1.2

28

(45) P3.23/CAP0.0/PCAP1.0

30

(16) P3.6/D6

32

(9) P3.4/D4

34

(144) P3.2/D2

36

(137) P3.0/D0

38

 +5V

40

 GND